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Technische fiche 	Katteneten

Versie 0 voor première
LET OP: Dit is de versie 2 weken voor de première. Alles kan nog veranderen. 


Deze technische fiche met verplichtingen voor de organisator maakt als bijzondere voorwaarde integraal deel uit van het contract. Deze technische fiche + bijlage(n) zullen eventueel tijdens het verloop van de tournee onderhevig zijn aan veranderingen. Gelieve dus vlak voor de productie bij u op bezoek komt, de nieuwste technische fiche na te kijken op driesb.com/technischefiches

Gelieve ons tijdig te contacteren indien sommige vereisten niet kunnen worden ingewilligd, zodat we tijdig een passende oplossing kunnen overeenkomen. 
Voorbereiding
Wij vragen het volgende voor te bereiden voor aankomst techniek:
· Technische fiche bekijken en zorgen dat alles voorhanden is
· Kap leegmaken en spots inhangen volgens lichtplan (tenzij dit zeer snel gaat)
· Zaalplan voorzien met bezetting van het publiek. Deze is zeker belangrijk in geval van zijbeuken en andere plaatsen met beperktere zichtlijnen. 

Scene
Ideale afmetingen: 
Opening 14m, diepte 12m, hoogte: 7m
Minimum afmetingen:
Opening 8m, diepte 8m, hoogte 4m

Afstopping:
Graag poten en friezen voorzien.



Decor
Wij nemen mee: 
· Kledingrek vol kleren, tafel, laddertje
· Instrumenten en bijbehorende zitplaatsen

Licht
Zie lichtplan op driesb.com/technischefiches
Deze is nu nog niet beschikbaar

Wij nemen mee:
· Lichttafel ETC Eos XE20
· Lampkap om in te hangen
· Ledstrips links en rechts van de scene
· 2 HQI lampen

Te voorzien:
· Voldoende dimmers indien halogeenlicht, steeds enkele dimlijnen voor ons materiaal.
· 2e DMX-lijn voor de ledstrips
· Zaallicht moet bedienbaar zijn op DMX! Indien deze niet op DMX bedienbaar is, extra licht voorzien om de volledige tribune mee uit te lichten. 
· Stroombekabeling voor de ledstrips aan de zijkanten van de scene
· 3-pins DMX bekabeling tussen de ledstrips
· De HQI’s staan op de vloer en krijgen bij voorkeur een switch-kanaal. Indien geen switch aanwezig, kan dit eventueel op dimmer, geswitched vanaf de lichttafel. 
· De lampenkap moet zeker op dimmer aangestuurd kunnen worden
· In de front:
· In de kap:
· Op de vloer:


Geluid
Wij nemen mee:
· X32 compact
· Digitale multi. Positie kan zowel jardin als cour
· UTP kabel voor de multi van 50m indien deze niet aanwezig is
· 4 Monitors
· Microfoons en DI’s
· 2 stageblokken
· Statieven


Te voorzien:
· Eindversterking: minimum 2-wegs actief systeem (L-accoustics, D&B, Nexo, Martin, Meyer, …) dat de volledige zaal vormingsvrij en gelijkmatig dekt met klank. 
Indien centercluster aanwezig, stuur ik deze graag apart aan. 
· 2 monitors vooraan op scene, op 1 lijn. Deze wordt aangestuurd vanaf regie of vanaf de digitale multi. 
· Stroombekabeling voor mijn monitors en een nord. 
· XLR bekabeling voor alle klank: zeker 12 kanalen en 4 monitors. 

Regie
De regie wordt gebouwd in het midden van de zaal. Nooit onder een balkon of in een ommuurde ruimte omwille van het belang van de klank!
Licht en geluid worden door 1 persoon bediend. Gelieve hiervoor voldoende plaats te voorzien.  
Publieksbegeleiding
Veerle staat op scene bij binnenkomst publiek, dus de deuren gaan zo laat mogelijk open. 
Bo komt mee binnen met het publiek. Hij neemt plaats in de tribune. Hiervoor moet geen stoel voorzien worden; hij neemt een vrije stoel of zet zich even op een trap; binnen 5 minuten na aanvang gaat hij reeds op scene zodat de trap vrij blijft. 
Indien mogelijk, mag hij een ticket zonder stoelnummer krijgen zodat hij echt als publiek aanzien wordt. 
Opbouw en afbraak
Aankomst techniek: 13 uur

Er dienen vanaf aankomst 2 personen van het technisch personeel aanwezig te zijn, die helpen bij de opbouw en de afbraak. 

Tijdens de voorstelling dient er minimum 1 persoon van het technisch personeel stand-by te zijn. 
Timing
Start opbouw: 13
Aankomst muzikant: 17u20
Soundcheck 1: 17u45
Maaltijd: 18u
Soundcheck 2: na de maaltijd

Duur voorstelling: 85 min
Cast en crew
Spel: Veerle Baetens
Muziek: Bo Spaenc
Techniek: Dries Bellinkx
Catering
Gelieve vanaf aankomst techniek tot het verlaten van het gebouw water, frisdrank, koffie, bier en versnaperingen te voorzien. 

Gelieve een avondmaaltijd voor 3 personen te voorzien:
’s Avonds om 18u een warme maaltijd voor 2 personen zonder voedselbeperkingen. 
’s Avonds om 18u voor Veerle graag een vegetarische soep.
Na de voorstelling voor Veerle een vegetarische maaltijd die ze kan opeten in de loge. 
Loges
Gelieve 2 loges te voorzien met douche, handdoeken, stromend water, voldoende verlicht en verwarmd. 


Transport
Transport van het decor gebeurt met een camionette.
Gelieve parking te voorzien en voldoende ruimte voor laden en lossen. 

De spelers komen met 2 auto’s. Gelieve hier ook parking voor te voorzien. 



Verdere afspraken
Voor alle verdere technische vragen en afspraken kan u terecht bij Dries Bellinkx

e-mail: dries.bellinkx@gmail.com
gsm: 0495/14 23 43

Gelieve telkens kort voor de voorstelling de laatste versie van de technische fiche en de lichtplannen na te kijken op driesb.com/technischefiches






